**1. Кинематическая схема привода пластинчатого конвейера**

1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – редуктор; 4 – цепная передача; 5 – тяговые звездочки; I – вал быстроходный; II, III – валы промежуточные; IV – вал быстроходный; V – вал приводной

**2. Выбор электродвигателя**

**2.1** **Мощность привода**

=\*/103=3200\*0,8/103=2,56 кВт

где , кВт – потребляемая мощность привода (выходная мощность);

=3,2 кН – окружная сила (на 2-х звездочках);

=0,8 м/с – скорость настила.

**2.2** **Общий коэффициент полезного действия привода**

*=η2м\*η2цил \*η4подш*=0,9852\*0,994\*0,972=0,88,

где

*η*м=0,985 – КПД муфты

*η*цил=0,97 – КПД цилиндров

*η*подш=0,99 – КПД опоры вала

**2.3** **Мощность электродвигателя (требуемая)**

 кВт

где, кВт – требуемая мощность электродвигателя;

=2,56 кВт – потребляемая мощность привода;

=0,88 – общий коэффициент полезного действия привода;

P’эл.дв =2,56/0,88=2,9 кВт

**2.4** **Частота вращения приводного вала**

*Nвал=V\*6\*104/π\*Дб* =0,8\*6\*104/3,14\*355=43

где , – частота вращения приводного вала;

=0,8 м/с – скорость настила;

*Дб* =355 мм – диаметр барабана.

**2.5** **Частота вращения вала электродвигателя**

где , – предварительное значение частоты вращения вала электродвигателя;

=7,085 – частота вращения приводного вала;

=94,09 – рекомендуемое значение передаточного числа редуктора;

=2,25 – рекомендуемое значение передаточного числа цепной передачи;

**2.6** **Выбор электродвигателя по каталогу**

Принимаем электродвигатель АИР 80А4 с характеристиками: номинальная мощность Р=1,1 кВт, частота вращения вала n=1395 , диаметр вала dэ=22 мм, длина выходного конца вала l1 =60 мм.

**3. Определение общего передаточного числа и разбивка его по ступеням**

**3.1 Общее передаточное число привода**

где =1395 – частота вращения вала электродвигателя;

=7,085 – частота вращения приводного вала.

**3.2 Разбивка общего передаточного числа по ступеням**

,

где – передаточное число редуктора;

 – передаточное число цепной передачи;

Передаточное число цепной передачи:

Передаточное число редуктора:

Передаточное число тихоходной ступени:

Передаточное число промежуточной ступени:

Передаточное число быстроходной ступени:


# 4. Определение мощности, крутящего момента и частоты вращения каждого вала привода

**4.1 Мощности на валах**

 ;

;

;

;

.

где – мощности на валах редуктора;

 – коэффициенты полезного действия.

**4.2 Частоты вращения валов**

;

;

;

;

;

где – частоты вращения валов;

 – передаточные числа.

**4.3 Крутящие моменты на валах привода**

;

;

;

где – крутящие моменты на валах.

Результаты расчетов сведем в таблицу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вал | Мощность  | Частота вращения  | Крутящий момент  |
| 1 | 1,078 | 1395 | 7,406 |
| 2 | 1,046 | 257,074 | 38,858 |
| 3 | 1,014 | 59,785 | 161,975 |
| 4 | 0,948 | 15,942 | 589,462 |
| 5 | 0,925 | 7,085 | 1246,824 |

**5. Расчет ступеней редуктора**

**5.1** **Быстроходная ступень**

**5.1.1** **Выбор материалов и определение допускаемых напряжений**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесо: | Шестерня: |
| Сталь 40Х, улучшение,, ,. | Сталь 40Х, улучшение+закалка ТВЧ,, . |
| Частота вращения вала колеса: .Ресурс передачи: .Передаточное число: .Передача работает с режимом III. |
| 1) Коэффициент приведения для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 2) Числа циклов перемены напряжений, соответствующие длительномупределу выносливости для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 3) Суммарное число циклов перемены напряжений: |
|  |  |
| 4) Эквивалентные числа циклов перемены напряжений для расчета на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 5) Предельные допускаемые напряжения для расчетов на прочность придействии пиковых нагрузок:а) контактная прочность |
|  |  |
| б) изгибная прочность |
|  |  |
| 6) Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость: |
|  |  |
| Так как разница и , то расчетноедопускаемое напряжение: МПаили МПаДля расчета принимаем меньшее значение, т.е. МПа. |

7) Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**5.1.2 Определение коэффициентов нагрузки**

Коэффициент нагрузки при расчете на контактную выносливость:

.

Коэффициент нагрузки при расчете на изгибную выносливость:

.

, ;

, ;

;

Передача выполняется по 8-й степени точности.

;

.

Коэффициенты нагрузки:

**5.1.3 Проектный расчет**

Крутящий момент на валу колеса: *Н/м.*

Частота вращения вала шестерни: .

Передаточное число ступени: .

1) Предварительное значение межосевого расстояния:

.

Принимаем =90 мм.

2) Рабочая ширина венца колеса:

.

3) Рабочая ширина шестерни:

.

4) Модуль передачи:

;

;

;

;

.

Принимаем .

5) Минимальный угол наклона зубьев:

;

.

6) Суммарное число зубьев:

.

7) Действительное значение угла наклона зубьев:

 .

8) Число зубьев шестерни:

;

;

.

9) Число зубьев колеса:

.

10) Фактическое передаточное число:

.

Ошибка передаточного числа:

.

11) Проверка зубьев на изгибную выносливость:

, где

Эквивалентное число зубьев колеса:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба колеса:

.

Коэффициент, учитывающий наклон зуба:

.

Напряжение в опасном сечении зуба колеса:

Эквивалентное число зубьев шестерни:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни:

.

Напряжение в опасном сечении зуба шестерни:

;

.

12) Диаметры делительных окружностей:

;

.

Проверка:

13) Диаметры окружностей вершин и впадин зубьев:

14) Проверка возможности обеспечения принятых механических характеристик при термической обработке заготовки:

Наружный диаметр заготовки шестерни .

Толщина сечения обода колеса

.

Следовательно, требуемые механические характеристики могут быть получены при термической обработке.

15) Силы, действующие на валы от зубчатых колёс:

Окружная сила: .

Радиальная сила: .

Осевая сила: .

**5.2** **Промежуточная ступень**

**5.2.1** **Выбор материалов и определение допускаемых напряжений**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесо: | Шестерня: |
| Сталь 40Х, улучшение,, ,. | Сталь 40Х, улучшение+закалка ТВЧ,, . |
| Частота вращения вала колеса: .Ресурс передачи: .Передаточное число: .Передача работает с режимом III. |
| 1) Коэффициент приведения для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 2) Числа циклов перемены напряжений, соответствующие длительному пределу выносливости для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 3) Суммарное число циклов перемены напряжений: |
|  |  |
| 4) Эквивалентные числа циклов перемены напряжений для расчета на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 5) Предельные допускаемые напряжения для расчетов на прочность при действии пиковых нагрузок:а) контактная прочность |
|  |  |
| б) изгибная прочность |
|  |  |
| 6) Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость: |
|  |  |
| Так как разница и , то расчетноедопускаемое напряжение: МПаили МПаДля расчета принимаем меньшее значение, т.е. МПа. |

7) Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**5.2.2 Определение коэффициентов нагрузки**

Коэффициент нагрузки при расчете на контактную выносливость:

.

Коэффициент нагрузки при расчете на изгибную выносливость:

.

, ;

, ;

;

Передача выполняется по 8-й степени точности.

;

.

Коэффициенты нагрузки:

**5.2.3 Проектный расчет**

Крутящий момент на валу колеса: *Н/м.*

Частота вращения вала шестерни: .

Передаточное число ступени: .

1) Предварительное значение межосевого расстояния:

.

Принимаем =125 мм.

2) Рабочая ширина венца колеса:

.

3) Рабочая ширина шестерни:

.

4) Модуль передачи:

;

;

;

;

.

Принимаем .

5) Минимальный угол наклона зубьев:

;

.

6) Суммарное число зубьев:

.

7) Действительное значение угла наклона зубьев:

 .

8) Число зубьев шестерни:

;

;

.

9) Число зубьев колеса:

.

10) Фактическое передаточное число:

.

Ошибка передаточного числа:

.

11) Проверка зубьев на изгибную выносливость:

, где

Эквивалентное число зубьев колеса:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба колеса:

.

Коэффициент, учитывающий наклон зуба:

.

Напряжение в опасном сечении зуба колеса:

Эквивалентное число зубьев шестерни:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни:

.

Напряжение в опасном сечении зуба шестерни:

;

.

12) Диаметры делительных окружностей:

;

.

Проверка:

13) Диаметры окружностей вершин и впадин зубьев:

14) Проверка возможности обеспечения принятых механических характеристик при термической обработке заготовки:

Наружный диаметр заготовки шестерни .

Толщина сечения обода колеса

.

Следовательно, требуемые механические характеристики могут быть получены при термической обработке.

15) Силы, действующие на валы от зубчатых колёс:

Окружная сила: .

Радиальная сила: .

Осевая сила: .

**5.3** **Тихоходная ступень**

**5.3.1** Выбор материалов и определение допускаемых напряжений

|  |  |
| --- | --- |
| Колесо: | Шестерня: |
| Сталь 40Х, улучшение,, ,. | Сталь 40Х, улучшение+закалка ТВЧ,, . |
| Частота вращения вала колеса: .Ресурс передачи: .Передаточное число: .Передача работает с режимом III. |
| 1) Коэффициент приведения для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 2) Числа циклов перемены напряжений, соответствующие длительному пределу выносливости для расчетов на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 3) Суммарное число циклов перемены напряжений: |
|  |  |
| 4) Эквивалентные числа циклов перемены напряжений для расчета на: |
| а) контактную выносливость б) изгибную выносливость  |  |
| 5) Предельные допускаемые напряжения для расчетов на прочность при действии пиковых нагрузок:а) контактная прочность |
|  |  |
| б) изгибная прочность |
|  |  |
| 6) Допускаемые напряжения для расчета на контактную выносливость: |
|  |  |
| Так как разница и , то расчетное допускаемое напряжение: МПаили МПаДля расчета принимаем меньшее значение, т.е. МПа. |

7) Допускаемые напряжения для расчета на изгибную выносливость:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**5.3.2 Определение коэффициентов нагрузки**

Коэффициент нагрузки при расчете на контактную выносливость:

.

Коэффициент нагрузки при расчете на изгибную выносливость:

.

, ;

, ;

;

Передача выполняется по 8-й степени точности.

;

.

Коэффициенты нагрузки:

**5.3.3 Проектный расчет**

Крутящий момент на валу колеса: *Н/м.*

Частота вращения вала шестерни: .

Передаточное число ступени: .

1) Предварительное значение межосевого расстояния:

.

Принимаем =160 мм.

2) Рабочая ширина венца колеса:

.

3) Рабочая ширина шестерни:

.

4) Модуль передачи:

;

;

;

;

.

Принимаем .

5) Минимальный угол наклона зубьев:

;

.

6) Суммарное число зубьев:

.

7) Действительное значение угла наклона зубьев:

 .

8) Число зубьев шестерни:

;

;

.

9) Число зубьев колеса:

.

10) Фактическое передаточное число:

.

Ошибка передаточного числа:

.

11) Проверка зубьев на изгибную выносливость:

, где

Эквивалентное число зубьев колеса:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба колеса:

.

Коэффициент, учитывающий наклон зуба:

.

Напряжение в опасном сечении зуба колеса:

Эквивалентное число зубьев шестерни:

.

Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни:

.

Напряжение в опасном сечении зуба шестерни:

;

.

12) Диаметры делительных окружностей:

;

.

Проверка:

13) Диаметры окружностей вершин и впадин зубьев:

14) Проверка возможности обеспечения принятых механических характеристик при термической обработке заготовки:

Наружный диаметр заготовки шестерни .

Толщина сечения обода колеса

.

Следовательно, требуемые механические характеристики могут быть получены при термической обработке.

15) Силы, действующие на валы от зубчатых колёс:

Окружная сила: .

Радиальная сила: .

Осевая сила: .

**6. Определение диаметров участков валов**

**6.1. Для быстроходного вала 1**

 Принимаем:

По *d* выбираем *t=1,5* и *r=1,5*

 Принимаем:

 Принимаем:

**6.2. Для промежуточного вала 2**

 Принимаем:

По *dк* выбираем *f=1* и *r=2*

 Принимаем:

 Принимаем:

 Принимаем:

**6.3 Для промежуточного вала 3**

 Принимаем:

По *dк* выбираем *f=1,2* и *r=2,5*

 Принимаем:

 Принимаем:

 Принимаем:

**6.4 Для тихоходного вала 4**

 Принимаем:

По *d* выбираем *t=3,5* и *r=2,5*

 Принимаем:

 Принимаем:

 Принимаем:

 Принимаем:

**7. Расчет цепной передачи**

Исходные данные:

Т4=589,5 Н∙м – крутящий момент на валу ведущей звездочки;

n4=15,94 мин-1 – частота вращения ведущей звездочки;

U=2,25 – передаточное число цепной передачи.

**7.1 Выбор цепи**

Назначим двухрядную роликовую цепь типа ПР.

Предварительное значение шага цепи:

По стандарту выбираем цепь:

2ПР – 25,4–11340; значение А=256 мм2

**7.2 Назначение основных параметров**

а) Рекомендуемое число зубьев звездочки:

Найдем рекомендуемое число зубьев Z1 в зависимости от передаточного числа:

б) Межосевое расстояние:

примем, что *а = 30∙Р = 30∙25,4 = 762 мм.*

в) Наклон передачи примем меньше 60°.

г) Смазывание цепи нерегулярное.

**7.3 Определение давления в шарнире**

Найдем значение коэффициента КЭ, учитывающего условия эксплуатации цепи

КЭ = Кд∙ КА ∙ КН∙ Крег ∙Ксм ∙ Креж =1∙1∙1∙1∙1,5∙1,45=2,175

Где:

Кд =1 – нагрузка без толчков и ударов;

КА=1 – оптимальное межосевое расстояние;

КН=1 – наклон передачи менее 60°;

Крег=1 – передача с нерегулируемым натяжением цепи;

Ксм=1,5 – смазывание цепи нерегулярное;

Креж =1 – работа в три смены.

Окружная сила, передаваемая цепью:

.

Давление в шарнире двухрядной цепи (mp=1,7):

.

[σ]=40 MПа – допускаемое давление в шарнире

**7.4 Число зубьев ведомой звездочки**

*Z2 =U∙Z1 =2,25∙23=51.*

**7.5 Уточнение передаточного числа**

7**.6 Частота вращения ведомой звездочки**

.

**7.7 Делительный диаметр ведущей звездочки**

.

**7.8 Делительный диаметр ведомой звездочки**

.

**7.9 Диаметр окружности выступов ведущей звездочки**

.

**7.10 Диаметр окружности выступов ведомой звездочки**

.

**7.11 Диаметр обода ведущей звездочки (наибольший)**

.

Принимаем .

**7.11 Диаметр обода ведущей звездочки (наибольший)**

.

Принимаем .

**7.13 Потребное число звеньев цепи**

Принимаем .

**7.14 Уточненное межосевое расстояние**

**7.15 Окончательное значение межосевого расстояния**

;

;

.

**7.16 Нагрузка на валы звездочек**

.

**8. Выбор и расчет предохранительного устройства**

В качестве предохранительного устройства выберем предохранительную муфту с разрушающимся элементом, так как конвейер подвергается случайным и редким перегрузкам. Муфту расположим на приводном валу.

Для определения величины расчетного момента для предохранительной муфты воспользуемся формулой:

;

Примем

Тогда

По таблице определяем стандартное значение усилия среза .

Этому значению соответствует штифт диаметром .

Предусмотрим в конструкции муфты два штифта, расположенных симметрично.

Определим диаметр, на котором будут расположены штифты:

Отсюда .

**9. Выбор подшипников**

Для быстроходного вала I редуктора выбираем радиальные однорядные шарикоподшипники средней серии №305 ГОСТ 8338–75.

Для них имеем:

– диаметр внутреннего кольца;

– диаметр наружного кольца;

– ширина подшипника;

– динамическая грузоподъёмность;

– статическая грузоподъёмность;

 – предельная частота вращения при жидком смазочном материале.

На подшипник действуют: – радиальная сила;

– осевая сила;

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

Для промежуточного вала II редуктора выбираем радиальные однорядные шарикоподшипники средней серии №306 ГОСТ 8338–75.

Для них имеем:

– диаметр внутреннего кольца;

– диаметр наружного кольца;

– ширина подшипника;

– динамическая грузоподъёмность;

– статическая грузоподъёмность;

 – предельная частота вращения при жидком смазочном материале.

На подшипник действуют: – радиальная сила;

– осевая сила;

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

Для промежуточного вала III редуктора выбираем радиальные однорядные шарикоподшипники средней серии №308 ГОСТ 8338–75.

Для них имеем:

– диаметр внутреннего кольца;

– диаметр наружного кольца;

– ширина подшипника;

– динамическая грузоподъёмность;

– статическая грузоподъёмность;

 – предельная частота вращения при жидком смазочном материале.

На подшипник действуют: – радиальная сила;

– осевая сила;

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

Для тихоходного вала IV редуктора выбираем радиальные однорядные шарикоподшипники средней серии №311 ГОСТ 8338–75.

Для них имеем:

– диаметр внутреннего кольца;

– диаметр наружного кольца;

– ширина подшипника;

– динамическая грузоподъёмность;

– статическая грузоподъёмность;

 – предельная частота вращения при жидком смазочном материале.

На подшипник действуют: – радиальная сила;

– осевая сила;

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

Для приводного вала V редуктора выбираем радиальные двухрядные сферические шарикоподшипники ГОСТ 5720–75.

Для них имеем:

 – диаметр внутреннего кольца подшипника;

 – диаметр наружного кольца подшипника;

 – ширина подшипника;

 – динамическая грузоподъёмность;

 – статическая грузоподъёмность;

 – коэффициент осевого нагружения;

 – предельная частота вращения при пластичном смазочном материале.

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

**10. Проверка подшипников наиболее нагруженного вала редуктора по динамической грузоподъемности**

Рассчитываем подшипники тихоходного вала. Имеем радиальные однорядные шарикоподшипники средней серии №311 ГОСТ 8338–75.

Для них имеем:

– диаметр внутреннего кольца;

– диаметр наружного кольца;

– ширина подшипника;

– динамическая грузоподъёмность;

– статическая грузоподъёмность;

 – предельная частота вращения при жидком смазочном материале.

На подшипник действуют: – радиальная сила;

– осевая сила;

Частота вращения:.

Требуемый ресурс работы: .

Найдём:

– коэффициент безопасности

– температурный коэффициент

– коэффициент вращения

Определяем эквивалентную нагрузку:

Определим .

Находим .

Определим

Определяем значение коэффициента радиальной динамической нагрузки *x=0,56* и коэффициента осевой динамической нагрузки *y=1,99*.

Определяем эквивалентную радиальную динамическую нагрузку:

Определим ресурс принятого подшипника:

или

, что удовлетворяет требованиям.

**11. Проверочный расчет наиболее нагруженного вала редуктора**

**11.1 Выбор расчетной схемы и определение расчетных нагрузок**

Проводим расчет тихоходного вала.

Действующие силы и моменты от колеса:

*C*

*A*

*B*

 – окружная сила;

 – осевая сила;

 – радиальная сила;

 – крутящий момент.

От звездочки:

 – горизонтальная составляющая,

 – вертикальная составляющая.

Расчетная схема по чертежу тихоходного вала

.

Определим реакции опор в вертикальной плоскости.

1.: , отсюда находим

, что .

2. , , . Получаем, что .

Выполним проверку: , ,

, . Следовательно, вертикальные реакции найдены верно.

Определим реакции опор в горизонтальной плоскости.

3. , ,

, получаем, что .

4. , ,

, отсюда .

Проверим правильность нахождения горизонтальных реакций: , , ,

 – верно.

По эпюре видно, что самое опасное сечение вала находится в точке В, причём моменты здесь будут иметь значения:

,

.

**11.2 Проверка вала на усталостную выносливость**

Расчёт производим в форме проверки коэффициента запаса сопротивления усталости , значение которого можно принять . При этом должно выполняться условие: , где

 и – коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям.

Найдём результирующий изгибающий момент:

.

Определим механические характеристики материала вала (Сталь 45): – временное сопротивление (предел прочности при растяжении);

 и – пределы выносливости гладких образцов при изгибе и кручении.

Здесь:

Определим запас сопротивления усталости по изгибу:

Определим запас сопротивления усталости по кручению:

Найдём расчётное значение коэффициента запаса сопротивления усталости:

 – условие выполняется.

**11.3 Проверка вала на статические перегрузки**

Проверку статической прочности производим в целях предупреждения пластических деформаций и разрушений с учетом кратковременных перегрузок.

Определим эквивалентное напряжение

,

где ;

;

.

Тогда .

**11.4 Расчет вала на жесткость**

Упругие перемещения вала отрицательно влияют на работу связанных с ним деталей. От прогиба вала в зубчатом зацеплении возникает концентрация нагрузки по длине зуба.

В связи с этим определим прогиб вала под колесом, используя готовую расчетную схему и формулу:

,

где ;

;

;

;

;

;

;

Тогда .

**12. Выбор и расчет шпоночных соединений**

Все шпонки редуктора призматические со скругленными торцами. Размеры соответствуют ГОСТ 23360–78.

Для промежуточного вала II:

,

где

По значению диаметра вала определяем размеры b и h.

Принимаем

Выбираем шпонку 12х8х22.

Для промежуточного вала III:

,

где

По значению диаметра вала определяем размеры b и h.

Принимаем

Выбираем шпонку 14х9х36.

Для тихоходного вала IV:

,

где

По значению диаметра вала определяем размеры b и h.

Принимаем

Выбираем две шпонки 14х9х70.

Для приводного вала V:

,

где

По значению диаметра вала определяем размеры b и h.

Принимаем

Выбираем шпонку 14х9х125 и две шпонки 14х9х63.

**13. Выбор смазки редуктора**

Для уменьшения потерь мощности на трение и снижения интенсивности износа трущихся поверхностей, а также для предохранения их от заедания, задиров, коррозии и лучшего отвода теплоты трущиеся поверхности деталей должны иметь надежную смазку.

Для смазывания передач широко применяют картерную систему. В корпус редуктора заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. Колеса при вращении увлекают масло, разбрызгивая его внутри корпуса. Масло попадает на внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает поверхность расположенных внутри корпуса деталей.

Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость колеса, тем меньше должна быть вязкость масла, и чем выше контактные давления в зацеплении, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому требуемую вязкость масла определяют в зависимости от контактных напряжений и окружной скорости колес.

Выбираем масло И-Г-А-68 ГОСТ 20799–88.

И – индустриальное,

Г – для гидравлических систем,

А – масло без присадок,

68 – класс кинематической вязкости.

Подшипники смазываются тем же маслом, стекающим со стенок корпуса редуктора.

Объем масла V=5 литров.

**Список литературы**

1. М.Н. Иванов, В.Н. Иванов. Детали машин. М.: «Высш. школа», 1975.
2. П.Ф. Дунаев, О.П. Леликов. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Издательский центр «Академия», 2007.
3. Д.Н. Решетов – Детали машин. Атлас конструкций.

М.: «Машиностроение», 1970.

4. Д.Н. Решетов – Детали машин. М.: «Машиностроение», 1989.