|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Операція | Т.У. прийоми | Графічне зображення |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21. | Позначити місце розташування кишені.Приметати мішковину до половинки брюк.Приклеїти прокладку до смужки для листочки.Запрасувати листочку вздовж її довжини.Позначити ширну готової листочки. Обметати нижні зріз внутрішньої частини листочки і нижній зріз підзораПришити листочкуПриметати петлю до половинки брюк.Пришити підзор.Розрізати вхід у кишеню.Виметати шви.Припрасувати кишеню.Закрити кути кишені.Видалити нитки тимчасового призначення.Настрочити обметаний зріз внутрішнього краю.Настрочити нижній зріз підзора на мішковину.Зашити бічні зрізи мішковини.Зшити бічні зрізи мішковини другою строчкою.Закріпити кути і верхню частину кишені.Пропрасувати кишеню.Відпарити кишеню. | З лицьового боку правої задньої половини брюк чотирма лініями. Відстань між горизонтальними лініями дорівнює ширині ниточки у готовому вигляді, між вертикальними – довжині кишені.З виворотнього боку за місцем розташування кишені. Верхній зріз мішковини виходить за зріз половинки брюк на 0,5-4,0.З виворотнього боку смужки.Клейова прокладка всередині. Зрізи смужки змістити на 1,0.Крейдою з внутрішньої частини листочки.На краєобметувальній машині Укласти листочку обробленим краєм до низу зовнішньою частиною її до лицьового боку половинки брюк, сумістивши позначену лінію на листочці з нижньою горизонтальною лінією кишені на половинці брюк.З лицьового боку половинки до верхньої горизонтальної лінії, довжина готової петлі 2,2-2,5.Укласти підзор лицьовим боком до лицьового боку половинки брюк. Пришити по підзору, сумістивши лінію кишені на половині брюк.Не доходячи по 0,1 до кінців строчок.Виметувати з лицьового боку пришивання листочки і підзора. Приметати листочку до підзора.З виворотнього боку.Машинною строчкою на відстані 0,1-0,05 від кінців стрічок.Ширина шва  0,2-0,3.Розправити кишеню. Приколоти підзор до мішковини.Попередньо вирівняти верхні і бічні зрізи мішковини, вивернути її на лицьовий бік, зшити швом 0,3-0,5 завширшки.Ширина швів 0,5-0,7.Машинною строчкою з виворотнього боку мішковини на відстані 0,1 від кутів і шва пришивання підзора.З виворотнього боку.З лицьового боку. |  |

Тема: “Обробка кишені на задній половинці брюк”.

Опис моделі брюк

Брюки належать як до костюма, так і самостійного виду одягу. Найбільш розповсюджені в повсякденному громадянському одязі мають брюки ті що носять поверх взуття. Це брюки костюмні та самостійні, повсякденні та святкові для чоловіків та хлопчиків.

Костюмні брюки повинні відповідати розкрою піджака. Самостійні ж можуть повторювати костюмні але бути різноманітним за кроєм: з вертикальними швами поре дині передніх і задніх половинок з горизонтальними та фігурними швами на рівні коліна , накладними кишенями і т.д

Форма, довжина та силует брюк на випуск залежать в основному від напрямку моди. Брюки можуть бути широкі по всій довжині чи вузькі на окремих ділянках, звуженими чи розширеними донизу довгими і короткими. Костюмні брюки шиють із тієї ж тканини, що і піджак, але в залежності від моди і призначення. Вони можуть бути виготовленні із тканини другого кольору, гармонічний кольору піджака.

Сучасні брюки можуть бути без пояса, з широким чи вузьким поясом, з одним чи двома подовженими кінцями пояса, зі шльовками різної форми для ременя або без них, з застібкою спереду петлями та ґудзиками чи застібкою-блискавкою. Бокові кишені можуть бути розташовані в бокових швах на передніх половинках чи в швах передніх половинок.

В залежності від моделі можуть бути дві задніх кишені (в рамку з листочкою) чи одна кишеня з клапаном на правій половинці. В шві притачування пояса на передній половинці обробляють кишеню для годинника з клапаном і без нього. Низ брюк може бути оброблений з манжетами і без манжет.

Брюки шиють із шерстяних камвольних тканин чи з тканин, до складу яких входять змішані волокна (шерсть, бавовну, синтетичні волокна).

Літні брюки можуть бути виготовлені з бавовняних, льняних чи шовкових тканин.

В масовому виробництві брюки випускають по розмірам, по зросту і повноті, довжина брюк по боковому шві змінюється від зросту к зросту на 4 см., а від розміру к розміру не змінюється.

Алгоритм послідовності обробки кишені з листочкою на задній половинці брюк.

1. Позначити місце розташування кишені.
2. Приметати мішковину до половинки брюк.
3. Приклеїти прокладку до смужки тканини для листочки.
4. Запрасувати листочку вздовж її довжини.
5. Позначити ширину готової листочки.
6. Обметати нижній зріз внутрішньої частини листочки і нижні зріз підзора.
7. Пришити листочку.
8. Приметати петлю до половинки брюк.
9. Пришити підзор.
10. Розрізати вхід у кишеню.
11. Вимітати шви.
12. Пропрасувати кишеню
13. Закріпити кути кишені.
14. Видалити нитки тимчасового призначення.
15. Настрочити обметаний зріз внутрішнього краю листочки на мішковину.
16. Настрочити нижній зріз підзора на мішковину.
17. Зшити бічні зрізи мішковини.
18. Зшити бічні зрізи мішковини другою строчкою.
19. Закріпити кути і верхню частину кишені.
20. Пропрасувати кишеню.
21. Відпарити кишеню.

Кролевецьке ПТУ – 23

Творча

Дипломна робота

Учениці групи № 5

Прилепи Альони

Спеціальність: кравець

Тема: “Обробка кишені з

листочкою на задній половинці брюк”

Консультант Шабельник Н.В.

Оцінка

Кровелець 2001 р.

Брюки

Колись можна було сказати, що брюки ти пічна приналежність чоловічого костюма. Тепер брюки носять всі. Тим більше мода представляє широкий вибір по довжині, формі, призначенню.

Брюки звичайної довжини можуть мати форму у вигляді банана, можуть бути виконані в стилі ретро, галіфе, брюки сигарети, брюки-джинси.

Деякі види брюк відрізняються по довжині, мають свої назви, це шорти, колоти, бермути, брюки гольф.

В сучасний час популярними-брюки типу рейтуз. Їх шиють з еластичної тканини для туризму.

І на кінці-це юбка-брюки. Гібрид свого роду. По суті-брюки, по формі-юбка.

І тому, залежно від моделі брюк, їх призначення і обробляється кишеня з листочкою на задній половинці брюк.

Картка контролю на тему:

“Кишеня з листочкою на задній половинці брюк”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Що перевірити | Як перевірити |
| 1.2.3.4.5.6.7. | Правильність кишені.Приметування мішковиниРівність згину листочки.Рівність листочки після пришивання до половинки брюк. Відстань між строчками і закінчення на одній відстані.Рівність кінців кишені.Зшивання мішковини і кишені. | За допомогою лінійки.За горизонтальну і вертикальну мішковини повинна переходити на 2-3 см. За допомогою лінійки.За допомогою лінійки.За допомогою лінійкиЗа допомогою лінійкиВізуально.Візуально. |

Вимоги

1. Крейдяні лінії повинні бути чіткими.
2. Колір ниток для виконання тимчасових строчок повинен відрізнятися від кольору тканини деталей, які з`єднують .
3. Змотування деталей необхідно здійснювати точно.
4. При прокладанні стібків необхідно стежити за тим, щоб вони були рівними за довжиною як із лицьового так і з виворотнього боку, мали однакову ширину, натяг, глибину захоплення тканини, були розташовані на однаковій відстані один від одного.
5. Нитки на початку строчки закріплюють за допомогою вузлика на кінці нитки, або без вузлика двома-трьома стібками.
6. Оздоблювальні строчки прокладенні з лицьового боку виробу, виконують шовковими нитками.
7. Колір ниток для строчок постійного призначення повинен відповідати кольору тканини.
8. Згин запрасованої листочки повинен бути рівним.
9. Машинні строчки постійного призначення повинні бути якісними.
10. Ширина листочки повинна бути рівна, і відповідати технічним умовам.
11. Відстань між строчками пришивання листочки і підзора повинна бути однаковою (1-1,6 см.) і строчки повинні закінчуватись на одному рівні.
12. Волого теплову обробку деталей виробу з основної тканини здійснюють за допомогою зволоженого бавовняного або льняного пропрасувальника.
13. З місцевої сторони не повинно бути лас.

# Деталі, які необхідні для обробки кишені

# з листочкою на задній половинці брюк.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва деталі | Нитка основи | Розміри |
| 1.2.3.4.5.6. | Права задня половинка брюк.ЛисточкаПідзорДеталь для петліМішковинаПрокладка |  | Розміри залежать від розміру брюк.Листочка повинна бути за довжину кишень на 3-4 см. Ширина повинна бути рівна подвійній ширині листочки в готовому вигляді плюс припуск на шві (3-4 см.) Ширина підзора 6-7 см. Довжина довше за довжину кишені на 3-4 см.Ширина 2 см.Довжина 6 см.Ширина кишені ширша за довжину кишені на 2-2,5 см. з двох сторін. Довжина 33-35 см.Менше за довжину листочки на 1 см. з двох сторін і рівна ширині листочки. |

Зміст

1. Титульний лист.
2. Тема письмової дипломної роботи.
3. зміст.
4. Малюнки моделей.
5. опис зовнішнього вигляду моделей (3 лист)
6. Деталі необхідні для обробки кишені з листочкою на задній половинці брюк.
7. Алгоритм послідовності обробки кишені з листочкою на задній половині брюк.
8. Вимоги до обробки вузла.
9. Алгоритм послідовності обробки кишені з листочкою на задній половині брюк.
10. Картка контролю на тему: “ Обробка листочки на задній половинці брюк”.
11. Картка дефектів на тему: “ Обробка листочки на задній половинці брюк”.
12. Картка завдання на тему: “ Обробка листочки на задній половинці брюк” 4 картки.
13. Опис обробки вузла на тему: “ Обробка листочки на задній половинці брюк”.
14. Послідовність обробки кишені з листочкою на задній половинці брюк.
15. Література.

Література:

* + - 1. А.Т. Труханова “Виготовлення чоловічого верхнього одягу по індивідуальним замовленням”. Москва Легпромбитіздат 1990 р.
			2. Є.Я. Борецька “Виготовлення чоловічого верхнього одягу”. Київ “Вища школа” 1995 р.